|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **別紙2－1**　**貯蔵設備技術基準表　容器（バルク供給を除く）** | | | | 添付書類及び留意事項 | ×　市  使用欄 |
| （1）  貯蔵能力  1,000 kg未満の技術基準 | 規則18条  1号イ | 2 m以内にあ  る火気をさえ  ぎる措置 | □2 m以内に火気無し  □2 m以内に火気有り  火気をさえぎる措置： | 容器設置場所周辺図  収納庫内設置の場合は、収納庫の構造図  ※措置の詳細を示すこと |  |
| 屋外設置 | □屋外　　　□既製品収納庫  □その他（　　　　　　　　　　） |
| 規則18条  1号ハ | 容器を40℃以  下に保つ措置 | □屋根  □その他（　　　　　　　　　　） | 左欄の事項を確認できる写真又は図面 |  |
| 規則18条  1号ニ | 転落、転倒  防止 | □チェーンで固定  □その他（　　　　　　　　　　） |  |
| （2）  貯蔵能力  1,000kg以3,000 kg  未満の技術基準 | 規則18条  2号イ | 保安物件  までの距離 | 第一種保安物件　　　　　m  保安物件の種類：学校・病院・  その他（　　　　　　　　　　　） | 容器設置場所周辺図  ※措置の詳細を示すこと |  |
| 第二種保安物件　　　　　m |
| 保安距離が確保できない場合の措置： |
| 規則18条  2号ロ | 火気取扱施  設との距離 | □5 m以内に火気取扱施設無し  □5 m以内に火気取扱施設有り  流動防止措置： | ※措置の詳細を示すこと |  |
| 規則18条  2号ハ | 滞留しない措置 | □屋外　　□既製品収納庫  □その他（　　　　　　　　　　） | 左欄の事項を確認できる写真又は図面  ※その他の場合は各項目について詳細を示すこと |  |
| 規則18条  2号ニ | さく、へい設置 | □既製品収納庫  □その他（　　　　　　　　　　） |  |
| 規則18条  2号ホ | 警戒標 | □LPガス貯蔵設備　　□燃  □火気厳禁 |  |
| 規則18条  2号ヘ | 消火設備 | 消火器の能力　A－（　）B－（　）  消火器の個数　　　　　個 |  |
| 規則18条  2号ト | 屋根又は遮へい板の設置 | □既製品収納庫  □その他（　　　　　　　　　　） |  |
| 規則18条  2号チ | 転落、転倒  防止 | □チェーンで固定  □その他（　　　　　　　　　　） |  |

（備考）　1　×印の項は記載しないこと。

2　表中の「□」には該当する項目にレ点で記入すること。

3貯蔵能力に応じて（1）、（2）のどちらか一方を記載すること。