|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **別紙2－1**　**貯蔵設備技術基準表　容器（バルク供給を除く）** | 添付書類及び留意事項 | ×　市使用欄 |
| （1）貯蔵能力1,000 kg未満の技術基準 | 規則18条1号イ | 2 m以内にある火気をさえぎる措置 | □2 m以内に火気無し□2 m以内に火気有り火気をさえぎる措置： | 容器設置場所周辺図収納庫内設置の場合は、収納庫の構造図※措置の詳細を示すこと |  |
| 屋外設置 | □屋外　　　□既製品収納庫□その他（　　　　　　　　　　） |
| 規則18条1号ハ | 容器を40℃以下に保つ措置 | □屋根□その他（　　　　　　　　　　） | 左欄の事項を確認できる写真又は図面 |  |
| 規則18条1号ニ | 転落、転倒防止 | □チェーンで固定□その他（　　　　　　　　　　） |  |
| （2）貯蔵能力1,000kg以3,000 kg未満の技術基準 | 規則18条2号イ | 保安物件までの距離 | 第一種保安物件　　　　　m 保安物件の種類：学校・病院・その他（　　　　　　　　　　　） | 容器設置場所周辺図※措置の詳細を示すこと |  |
| 第二種保安物件　　　　　m  |
| 保安距離が確保できない場合の措置： |
| 規則18条2号ロ | 火気取扱施設との距離 | □5 m以内に火気取扱施設無し□5 m以内に火気取扱施設有り流動防止措置： | ※措置の詳細を示すこと |  |
| 規則18条2号ハ | 滞留しない措置 | □屋外　　□既製品収納庫□その他（　　　　　　　　　　） | 左欄の事項を確認できる写真又は図面※その他の場合は各項目について詳細を示すこと |  |
| 規則18条2号ニ | さく、へい設置 | □既製品収納庫□その他（　　　　　　　　　　） |  |
| 規則18条2号ホ | 警戒標 | □LPガス貯蔵設備　　□燃□火気厳禁 |  |
| 規則18条2号ヘ | 消火設備 | 消火器の能力　A－（　）B－（　）消火器の個数　　　　　個  |  |
| 規則18条2号ト | 屋根又は遮へい板の設置 | □既製品収納庫□その他（　　　　　　　　　　） |  |
| 規則18条2号チ | 転落、転倒防止 | □チェーンで固定□その他（　　　　　　　　　　） |  |

（備考）　1　×印の項は記載しないこと。

2　表中の「□」には該当する項目にレ点で記入すること。

3貯蔵能力に応じて（1）、（2）のどちらか一方を記載すること。